[bookmark: _GoBack]Ключевые правила, которые должен знать каждый:
1. Приток воздуха — прежде всего. Перед включением любого газового оборудования (плиты, колонки, котла) обязательно обеспечьте приток воздуха в помещение. 
2. Не включайте вытяжку одновременно с газовым котлом или водонагревателем. Это приводит к возникновению обратной тяги в дымовом канале и может стать причиной отравления угарным газом. 
3. Особое внимание — исправности оборудования! Не используйте оборудование с истёкшим сроком эксплуатации. Не ремонтируйте его самостоятельно. Самовольные монтажи, замена газового оборудования или запасных частей, вмешательство в его работу могут привести к утечке газа и трагическим последствиям. 
4. Проверяйте тягу. Перед розжигом и во время работы газового оборудования необходимо проверять наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах. Отсутствует тяга — пользоваться газом запрещено! 
5. Содержите каналы в чистоте и исправности. Регулярно следите за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, не забывайте о необходимости их проверки организацией, оказывающей такие услуги. Любые засоры нарушают нормальный воздухообмен и отвод продуктов сгорания. В морозную погоду необходимо следить за оголовками дымовых и вентиляционных каналов, не допускать их обмерзания. 
6. Не вмешивайтесь в конструкцию. Категорически запрещается самовольно замуровывать, переустраивать или вносить изменения в конструкции дымовых и вентиляционных каналов. Отсутствие тяги,  нарушение целостности в дымовом и вентиляционном каналах,  является основанием для незамедлительного приостановления подачи газа - это вынужденная мера для вашей же безопасности. 
7. Используйте приборы газового контроля – это важные средства безопасности для всех, у кого в доме есть газ.
8. Особое внимание стоит уделить проведению технического обслуживания газового оборудования. Его проводят регулярно – один раз в год специалисты газораспределительной организации. Проведение таких работ сокращает риски возникновения несчастных случаев. 
Любые подозрения на утечку (характерный запах, изменение цвета пламени на жёлтый) — повод перекрыть газ, открыть окна и вызвать аварийную службу по телефону 04 или 104 (с мобильного).
Помните: безопасность вашего дома зависит от ответственного отношения каждого. Соблюдайте правила, будьте внимательны!
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